

****

**LED BEAM 36X3 RGBW**



**MANUAL DE USUARIO**

INSTRUCCIONES GENERALES

Para optimizar la eficiencia de este producto, por favor lea cuidadosamente este manual de operación para familiarizarse con las operaciones básicas de su unidad. Estas instrucciones contienen información de seguridad importante con relación al uso y mantenimiento del producto.

DESEMPACANDO: Gracias por comprar productos de leds Lite Tek. Cada producto ha sido probado a fondo y enviado en perfectas condiciones de operación. Cheque cuidadosamente que la caja de cartón donde se envía, no presente daños, esto puede haber ocurrido durante su transporte. Si el cartón aparece dañado inspeccione cuidadosamente su equipo por cualquier daño y asegúrese que todos los accesorios necesarios para operar la unidad han llegado intactos.

INTRODUCCIÓN: El LEDBEAM 36X3 RGBW es una cabeza móvil inteligente, DMX. Es operado vía control DMX, y también puede trabajar sólo manual y automáticamente.

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de cualquier choque eléctrico o fuego, no exponga la unidad a lluvia o humedad.

PRECAUCIÓN: No hay partes útiles dentro de la unidad. No intente repararlo usted mismo; si lo hace, perderá la garantía. En el improbable caso de que su unidad requiera servicio, por favor contacte con el fabricante o con un distribuidor autorizado.

POR FAVOR RECICLE LA ENVOLTURA DE CARTÓN LO MÁS POSIBLE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

* Para reducir el riesgo de choque eléctrico o fuego, no exponga la unidad a lluvia o humedad
* Personal Calificado debe ser quien transporte acarree instale y opere este equipo, pero deben referirse a las instrucciones de este manual
* No derrame agua o algún otro líquido dentro o sobre su unidad
* Asegúrese de conectar la unidad en un receptáculo adecuado al voltaje de operación de la misma.
* No intente operar esta unidad si el cable de alimentación presenta daños o está roto. no intente remover o romper la punta de tierra física del cable de alimentación de voltaje. esta punta es para reducir el riesgo de un choque eléctrico o fuego en caso de un corto interno.
* Desconecte la alimentación principal antes de hacer cualquier tipo de conexión.
* No remueva la tapa bajo ninguna circunstancia. No hay partes útiles dentro.
* Nunca opere su unidad si la cubierta es removida.
* Nunca conecte esta unidad a un dimmer.
* Siempre asegúrese de utilizar esta unidad en áreas donde le permita la ventilación adecuada, por lo menos 50 cm. de una pared.
* No intente operar la unidad si está dañada.
* Esta unidad está capacitada para uso en interiores, si sufre daños por uso en exteriores usted pierde la garantía.
* Durante largos periodos de desuso, desconéctela de la alimentación de voltaje.
* Siempre monte esta unidad en lugares seguros y estables.
* Los cables que conectan la unidad podrían ser dañados si se encuentran en el paso de personas o vehículos.
* Calor – es muy conveniente situar el equipo lejos de otros que producen o despiden calor, como radiadores o amplificadores, o en un ambiente de 50º C o más.
* El equipo podría necesitar servicio por personal calificado cuando:


1. El cable de alimentación eléctrica o la clavija ha sido dañada
2. El equipo ha sufrido una caída o ha sido salpicado con algún líquido.
3. El equipo ha sido expuesto a lluvia o humedad.
4. El equipo no funciona normalmente o presenta un marcado cambio en su funcionamiento.

* El voltaje de alimentación es muy importante que se encuentre dentro del rango de operación, ya que, si es diferente, esto acortará el tiempo de vida de la lámpara.

**Instrucciones de operación**

* La cabeza móvil LEDBEAM 36X3 RGBW tiene como propósito la decoración iluminando con haces de color delgados y potentes.
* Asegúrese de transportar el equipo en condiciones seguras para q no sufra daño durante la misma.
* No cargue el equipo solo de la cabeza, podría sufrir daños mecánicos
* No exponga el equipo a calor excesivo, humedad y ambientes con mucho polvo.
* Asegúrese de que el equipo sea operado por personal que lo conoce y lo ha usado antes.
* Guarde el empaque original si necesita enviarlo alguna vez.
* No trate de hacerle cambios físicos sin la instrucción ni la supervisión de personal calificado.
* La garantía se perderá si el equipo no es operado según el manual, como indicios de corto circuito, golpes por caída o si presenta alguna


**Instalación**






Coloque el herraje Omega en el espacio destinado para el al centro de la base por debajo del equipo, asegúrelo con los tornillos.

**Conexión de señal**

Conecte el XLR macho de su primer cable de señal a la salida DMX512 del controlador y del otro lado conecte el XLR hembra al primer equipo en el conector macho de la base. Puedes conectar varios equipos en la misma cadena. Por favor vea el siguiente diagrama.






DMX IN TERMINADOR

**Conexión DMX con Terminador**

Para instalaciones donde el cable DMX ha recorrido una gran distancia o está en un ambiente eléctricamente ruidoso, como una discotheque, es recomendable usar un Terminador DMX. Esto ayuda a prevenir la corrupción de la señal digital de control por ruido eléctrico. El Terminador DMX en simplemente un conector macho XLR con una resistencia de 120 ohm conectada entre los pines 2 y 3, el cual es conectado al final de la línea de DMX en el último equipo.



**Menú de Configuración**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETTIN R.PAN | INVERTIR PAN OFF | APAGADO |
| INVERTIR PAN ON | ENCENDIDO |
| 2 | SETTIN R.Tilt | INVERTIR TILT OFF | APAGADO |
| INVERTIR TILT ON | ENCENDIDO |
| 3 | SETTIN WORKMODE | MODOS DE OPERACIÓN  DMX | CH-MODE 8-CH |
| CH-MODE 9-CH |
| CH-MODE 13-CH |
| AUTO |  |
| MUSIC |  |
| 4 | LED TEMP.. |  | TEMPERATURA DEL LED |
| 5 | SETTIN Pr.LAMP | Pr. Lamp ON | ENCENDIDO |
| Pr. Lamp OFF | APAGADO |
| 6 | SYSTEM Reset? |  | RESET COMPLETO |

**CARTA DMX:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODO 8 CANALES | MODO 9 CANALES | MODO 13 CANALES | VALOR DMX | FUNCION |
| ch1 | ch 1 | ch1 |  | **ESTROBO** |
| 0-19 | ESTROBO SIN FUNCION / CERRADO |
| 20 - 49 | ABIERTO |
| 50 - 64 | ESTROBO LENTO A RAPIDO |
| 65 - 69 | ABIERTO |
| 70 - 84 | ESTROBO PULSO RAPIDO A LENTO |
| 85 - 89 | ABIERTO |
| 90 - 104 | ESTROBO CIERRE RAPIDO |
| 105 - 109 | ABIERTO |
| 110 - 124 | ESTROBO RANDOM |
| 125 - 129 | ABIERTO |
| 130 - 144 | ESTROBO PULSO RANDOM |
| 145 - 149 | ABIERTO |
| 150 - 164 | ESTROBO PULSO VERRADO RAPIDO |
| 165 - 169 | ABIERTO |
| 170 - 184 | Strobe 7: burst pulse (fast → slow) |
| 185 - 189 | Shutter open |
| 190 - 204 | ESTROBO RANDOM PULSO DESTELLO |
| 205 - 209 | ABIERTO |
| 210 - 224 | ESTROBO FORMA SENOIDAL |
| 225 - 229 | ABIERTO |
| 230 - 244 | DESTELLO LENTO A RAPIDO |
| 245 - 255 | ABIERTO |
| Ch 2 | Ch 2 | Ch 2 | 0-255 | DIMMER  0 → 100% INTENSIDAD |
| Ch 3 | Ch 3 | Ch 3 | 0-255 | PAN  PAN 0 - 430° |
| Ch 4 | Ch 4 | Ch 4 | 0-255 | PAN FINO  PAN 16 BIT |
|  |  | Ch5 | 0-255 | TILT  TILT 0 - 300° |
|  |  | Ch6 | 0 - 255 | TILT FINO  TILT 16 BITS |
|  |  | Ch 7 | 0 – 9  10 –14  15 – 39  40 – 44  45 – 49  50 – 54  55 – 109  110 – 114  115 – 119  120 – 124  125 - 255 | VELOCIDAD DE PAN Y TILT  SIN FUNCION  RESET COMPLETO  SIN FUNCION  PTSP = NORM  PTSP = FAST  PTSP = SLOW  SIN FUNCION  VELOCIDAD DE DIMMER Y CAMBIOS  SIN FUNCION  DIMMER SUAVE  SIN FUNCION |
|  |  | Ch 8 | 0-234 | MACRO COLORES |
|  |  | Ch 9 | 0 - 255 | ROJO 　0 → 100% |
|  |  | Ch 10 | 0 - 255 | VERDE　 0 → 100% |
|  |  | Ch 11 | 0 - 255 | AZUL 　 0 → 100% |
|  |  | Ch 12 | 0 - 19  20 - 255 | SIN FUNCION  CTC 10 000K → 2 500K |
|  |  | Ch 13 | 0-255 | BLANCO 　0 → 100% |

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Modelo: LEDBEAM 36X3 RGBW

Voltaje: 100-240V / 50-60Hz

Consumo: 100 W

LED: 36pcs 3W LEDs, Rojo x 8pcs; Verde x 8pcs; Azul x 10pcs; Blanco x 10 pcs

Tiempo de vida de led 50,000 horas

Pan/Tilt de 8 bit

Pan 540/630 ° Tilt 265 °

Memoria de reposicionamiento por un movimiento accidental de la cabeza

Sistema de color Mezcla RGBW

Angulo de beam: 20 º

Estrobo

Dimmer Lineal

Efecto de Arcoiris, Colores Programados en un canal dedicado

Posición de Trabajo: Cualquier posición segura

Peso: 5 Kgs

Dimensiones: 275(L) x 138(W) x 296(H) mm